# Messen in Y- und Z-Achse

Der Messtaster misst nach der Positionierung zunächst in Z-Richtung bis er auf ein Werkstück trifft. Danach wird neu positioniert und in Y-Richtung gemessen. Der Messtaster muss manuell oder im Automatikbetrieb so positioniert werden, dass in Y- und Z-Achse vor der Messfläche positioniert werden kann.

Abb.: Messen in Y- und Z-Achse

## Weiterführende Informationen

- Ablauf (zyklusintern)
- Parameter
- Syntax
- Programmierbeispiel
- Ausgabevariablen