# Übersicht

## Versionshinweis

Diese Funktionsbeschreibung ist gültig ab CNC-Version V2.2800.

## Aufgabe

Achskopplungen werden eingesetzt, um die Achsbewegung einer Achse an die Achsbewegungen einer oder mehrerer anderer Achsen zu koppeln.

Die Kopplung erfolgt relativ zur Position der Achse bei Aktivierung der Kopplung. Eine Überwachung der dynamischen Grenzwerte der Zielachse wird nicht durchgeführt.

## Eigenschaften

Die Achskopplungen sind nach Aktivierung der Funktionalität über das HLI-Interface aktiv.

## Parametrierung

Die Definition der Kopplungsvorschriften erfolgt ausschließlich über das HLI-Interface. Siehe dazu das Kapitel Parameter.