# ID 110530

Bei Parameteränderung ist die Achse nicht im Stillstand.
Beschreibung | Es wurde versucht Achsparameter zu ändern, z.B. durch Aktualisieren vom Listen oder durch den #MACHINE DATA [] –Befehl. Die Achse muss sich im Stillstand befinden. Dies ist nicht der Fall, die Achse wird interpoliert.
Reaktion | Klasse | 1 | Die Änderung der der Achsparameter wird nicht durchgeführt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Vor Durchführung einer Parameteränderung die Achse anhalten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
Fehlertyp | 6, Fehlermeldung bei der Übernahme von Daten in die Steuerung.