# Minimaler Abstandsfehler (P-CHAN-00813)

P-CHAN-00813 | Minimaler Abstandsfehler
Beschreibung | Der Parameter definiert den minimalen Abstandsfehler für die Abstandsregelung, bis zu dem die minimale Beschleunigung (P-CHAN-00812) verwendet wird.
Parameter | dist_ctrl[i].dist_error_a_min (mit i=0)
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ dist_error_a_min < MAX(UNS32)
Dimension | [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Standardwert | 1000
Anmerkungen | Verfügbar ab v3.1.3107.44