# Maximale Sollbeschleunigung für Slaveachse (P-AXIS-00304)

P-AXIS-00304 | Maximale Sollbeschleunigung für Slaveachse bei Camming / Gearing
Beschreibung | Maximal zulässige Beschleunigungsvorgabe für die Slaveachse, in synchronisiertem Zustand bei Getriebekopplung.
Parameter | cam_gear.a_max_slave
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ... MAX(UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: mm/s² | R,S: mm/s²
Standardwert | 1
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |