# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Zyklusparameter | Beschreibung
@P65 | Typ 0: Längenmessung 1: Radiusmessung 2: Längen- und Radiusmessung
@P66 | Messoffset in Z für die seitlichen Messungen [mm, inch] Nur positive Werte sind zulässig.

## Optionale Versorgungsparameter

Zyklusparameter | Beschreibung
@P13 | Abstand für die seitliche Messung [mm, inch] Standardwert = aktueller Werkzeugdurchmesser
@P23 | Wiederholungen der Feinmessungen Standardwert = 1
@P33 | Überfahrbereich beim Messvorgang [mm, inch] Zusätzlicher Verfahrweg, der über die erwartete Werkzeugkante geht Standardwert = aktueller Werkzeugradius (V.G.WZ_AKT.R)
@P37 | Erlaubte Toleranz der Messpunktstreuung. Standardwert = 1/100 * (1/2 * aktueller Werkzeugdurchmesser) (1/100 * V.G.WZ_AKT.R) Liegt die Differenz der gemessenen Werte oberhalb dieser Toleranz, wird ein Fehler ausgegeben.
@P64 | Modus 0: Drückend (Standardwert) 1: Ziehend
@P67 | Seitlicher Versatz für die Längenmessung [mm, inch] Nur positive Werte sind zulässig. Bei spitzen Werkzeugen, kleinen Werkzeugen und kugeligen Werkzeugen sollte der Wert auf 0 stehen. Standardwert = 0

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.