# Programmierbeispiel

Mittelpunkt eines Lochkreises

; touchprobe activtion

T1 D1

; deactivation of the zero offset

G53

; positioning to the starting point

G0 X0 Y0 Z5

#VAR

;input parameters

V.L.HoleDiameter = 30

V.L.ZeroOffsetNumber = 54

V.L.PositioningZ = -15

V.L.HoleCircleDiameter = 50

V.L.NumberOfHoles = 3

V.L.CrossOver = 10

;output variables

V.CYC.SysRetX

V.CYC.SysRetY

#ENDVAR

;cycle call

L CYCLE [NAME="SysMeasWcs31.ecy" \

@P2=V.L.HoleDiameter \

@P7=V.L.ZeroOffsetNumber \

@P19=V.L.PositioningZ \

@P29=V.L.HoleCircleDiameter \

@P30=V.L.NumberOfHoles \

@P33=V.L.CrossOver ]

; print result

#FILE NAME [MSG="SysMeasWcsResult.txt"]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetX =%f", V.CYC.SysRetX]

#MSG SAVE ["V.CYC.SysRetY =%f", V.CYC.SysRetY]

M30

Ein weiteres Beispiel zur Handhabung der SysMeasWcs-Zyklen ist im Übersichtskapitel im Unterpunkt Programmierung zu finden.