# Messgeschwindigkeit für Messtyp 2 (P-AXIS-00215)

P-AXIS-00215 | Messgeschwindigkeit für Messtyp 2
Beschreibung | Applikationsspezifisch erfolgt die Messfahrt nicht mit dem programmierten Vorschub, sondern mit dem durch den Parameter definierten Vorschub.
Parameter | kenngr.vb_messen
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ≤ vb_messen ≤ P-AXIS-00212
Achstypen | T, R
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s
Standardwert | 16666
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Dieser Parameter ist nur für den Messtyp 2 zu verwenden [PROG], [CHAN].