# Auflösung der Spindeln (P-CHAN-00083)

P-CHAN-00083 | Auflösung der Spindeln
Beschreibung | Dieser Wert stellt den Umrechnungsfaktor zwischen den im NC-Programm programmierten Positionen und der internen Darstellung für Positionswerte bei Spindeln (M19) dar.
Parameter | spind_aufloes
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0 < spind_aufloes < MAX(REAL64)
Dimension | ----
Standardwert | 10000
Anmerkungen | Diese Auflösung wird bei geregelten und gesteuerten Spindeln verwendet. Sie wird nur bei Positionswerten (M19), nicht bei Drehzahlen verwendet. Nicht zu verwechseln mit der Geberauflösung des Antriebencoders P-AXIS-00234/P-AXIS-00235. Ab CNC-Version V2.11.2026.09 ersetzt P-CHAN-00315 die Parameter lin_aufloes, rund_aufloes und spind_aufloes (P-CHAN-00034, P-CHAN-00035 und P-CHAN-00036). Es wird empfohlen, ab dieser CNC-Version nur noch P-CHAN-00315 zu verwenden.

Parametrierbeispiel: Alle Spindeln werden in der Dimension 'Grad' [°] im NC-Programm angegeben.

spind_aufloes 10000

interne Darstellung in [0.0001 °] | Typischer Wert für Spindelauflösung | programmierter Wert im NC-Programm in [°]
10 000 [0.0001 °] | 10 000 | 1 [°]