# Übersicht Hochlaufparameter

## Die Übersicht der Hochlaufparameter ist tabellarisch in 4 Spalten sortiert

- In der 1. Spalte steht die eindeutige Kennung des Hochlaufparameters, die sog. "ID". Diese setzt sich aus dem Präfix "P-STUP" und einer eindeutigen 5-stelligen Nummer zusammen,
  z.B. P-STUP-00018.
- In der 2. Spalte ist die Datenstruktur dargestellt, in der der Parameter definiert ist,
  z.B. pfad[i].
  Die Struktur dient der Kategorisierung, welche sich folgend im Kapitelaufbau widerspiegelt. Wenn bei 'Struktur' die Angabe fehlt, ist dies kein Fehler; in dem Fall gilt nur der Parameter in Spalte 3 alleine.
- In der 3. Spalte findet sich der "Parameter" mit seiner genauen Bezeichnung,
  z.B. prg[j]
  Wichtig zu erwähnen ist, dass "Struktur"+"Parameter" immer zusammen gehören und exakt so in der Hochlaufparameterliste konfiguriert werden müssen,
  z.B. pfad[i]. prg[j]
- In der 4. Spalte wird die "Funktionalität" in einem zusammenfassenden Begriff/Kurzbeschreibung dargestellt,
  z.B. Pfadangabe.

ID | Struktur | Parameter | Funktionalität/ Kurzbeschreibung
--- | --- | --- | ---
P-STUP-00001 |  | kanal_anzahl | Anzahl der konfigurierten Kanäle
P-STUP-00002 |  | sercos_hochlauf | SERCOS-Hochlauf
P-STUP-00003 |  | sercos_ring_anzahl | SERCOS-Ringanzahl
P-STUP-00005 |  | mds_time_slots | SERCOS-Zeitschlitzberechnung
P-STUP-00006 |  | at_tslot_type | SERCOS-AT-Zeitschlitzberechnung
P-STUP-00007 |  | konfiguration | Ausgewählte Topologie
P-STUP-00008 |  | listen | Listentyp
P-STUP-00009 |  | sda_mds[i] | Name der Listendatei für die Kanalparameter
P-STUP-00010 |  | wrkz_data[i] | Name der Listendatei für die Werkzeugdaten
P-STUP-00011 |  | nullp_data[i] | Name der Listendatei für die Nullpunktdaten
P-STUP-00012 |  | pzv_data[i] | Name der Listendatei für die Platzversatzdaten
P-STUP-00013 |  | hand_mds | Name der Listendatei für die Handbetriebsparameter
P-STUP-00014 |  | zahl_mds | Anzahl der Achsmaschinendatensätze
P-STUP-00015 |  | achs_mds[i] | Name der Listendatei für die Achsparameter
P-STUP-00016 |  | zahl_kw | Anzahl der Korrekturwertlisten
P-STUP-00017 |  | achs_kw[i] | Name der Listendatei für die Korrekturwerte
P-STUP-00018 | pfad[i]. | prg[j] | Pfadangabe
P-STUP-00019 | pfad[i]. | log_nr[j] | Logische Pfadnummer
P-STUP-00020 | pfad[i]. | typ[j] | Pfadtyp
P-STUP-00021 | pfad[i]. | prioritaet[j] | Priorität
P-STUP-00022 |  | online_prod_time_opt | Zeitoptimierte Einstellung für Simulation Online-Fertigungszeitberechnung
P-STUP-00024 | hmi[i]. | objects | Name der Listendatei
P-STUP-00025 | hmi[i]. | mode | Mode der Listendatei
P-STUP-00026 | channel[i]. | objects | Name der Listendatei
P-STUP-00027 | channel[i]. | mode | Mode der Listendatei
P-STUP-00031 |  | optical_intensity | SERCOS-Master Sendeleistung
P-STUP-00033 |  | fb_storage_size[i] | Speichergröße für das Rückwärtsfahren
P-STUP-00034 |  | default_sda_mds | Name der Listendatei für die Defaultkanalparameter
P-STUP-00035 |  | default_achs_mds | Name der Listendatei für die Defaultachsparameter
P-STUP-00036 |  | achs_kw_log_ax_nr[i] | Achszuordnung der Korrekturwertliste
P-STUP-00037 |  | ext_var_max | Speichergröße für externe Variablen
P-STUP-00039 |  | contour_visu_ifc_version | Versionskennung der Visualisierungsdaten
P-STUP-00040 |  | single_protocol_fifo | Sammel- oder kanalspezifische Ausgabe der Anzeigedaten
P-STUP-00042 | configuration.position_controller. | log_entry_number | Maximale Anzahl der Einträge im History Speicher
P-STUP-00043 | configuration.position_controller. | log_level | Festlegen der Art der aufgezeichneten Ereignisse
P-STUP-00091 | configuration.axes_manager. | log_entry_number | Maximale Anzahl der Einträge im History Speicher
P-STUP-00092 | configuration.axes_manager. | log_level | Festlegen der Art der aufgezeichneten Ereignisse
P-STUP-00100 | vol_comp[i]. | max_records | Anzahl einzulesender Datensätze
P-STUP-00101 | vol_comp[i]. | file_name | Konfigurationsdatei für Volumetrische Kompensation
P-STUP-00110 |  | enable_external_compensation_ifc | Aktivierung externer Kompensation
P-STUP-00111 | configuration.diagnosis_upload. | path | Dateipfad für Diagnose-Upload
P-STUP-00112 | configuration.diagnosis_upload. | default_file | Dateiname für Diagnose-Upload
P-STUP-00113 | configuration.diagnosis_upload. | startup_file | Dateiname für Upload-Datei – Hochlauf
P-STUP-00114 | configuration.diagnosis_upload. | history_nbr | Anzahl zu speichernden Ausgabedateien der Diagnosedaten
P-STUP-00115 | configuration.diagnosis_upload. | topics | Kennung zur Spezifikation des Diagnose-Uploads
P-STUP-00117 | configuration.diagnosis_upload. | mode | Modus Diagnose-Upload
P-STUP-00120 | customer. | val[i] | Freie Werte
P-STUP-00130 |  | cam_table_loader | Name der Listendatei für die Camtabellen
P-STUP-00131 |  | cam_table_storage_size | Größe des Camtabellenspeichers
P-STUP-00132 |  | trace_function | Schalten der Tracefunktion
P-STUP-00133 |  | trace_buffer_size | Festlegen der Ringpuffergröße
P-STUP-00134 |  | scheduling_position_controller | Parametrierung des Scheduling
P-STUP-00135 |  | rtconf_lis | Name der Listendatei für die CNC Echtzeiteinstellungen
P-STUP-00136 |  | hw_configuration_list | Name der Listendatei für die Gerätekonfiguration
P-STUP-00137 |  | scene_mds | Name der Listendatei für Szene
P-STUP-00138 |  | enable_scene | Aktivieren Szene-Funktionalität
P-STUP-00145 |  | ext_var_struct_member_alignment | Alignment der externen Variablen
P-STUP-00146 |  | ve_var[i] | Name der Listendatei für die externen Variablen
P-STUP-00158 |  | error_message_texts | Name der Fehlertextdatei
P-STUP-00166 |  | no_error_message_at_reset | Protokollierung eines CNC-Resets als Events in der Fehlermeldungsausgabe
P-STUP-00167 |  | error_protocol_mode | Protokollmode der Fehlerausgabe
P-STUP-00168 |  | error_text_of_id | Name der Datei für Fehlermeldungstexte
P-STUP-00169 |  | error_text_user_of_id | Name der Datei für anwenderspezifische Fehlermeldungstexte
P-STUP-00170 |  | error_log_file_name | Name der Error-Logdatei
P-STUP-00171 |  | error_log_file_max_size | Maximale Größe der Error-Logdatei in Byte
P-STUP-00172 |  | error_plc_wait_cycles | Wartezyklen vor Auswertung der PLC Aktivierung
P-STUP-00173 |  | error_ao_name | Zusätzlicher Beschreibungstext (AO-Name)
P-STUP-00175 |  | ads_32_bit_comp_mode | 32-Bit Kompatibilitätsmodus für Anzeigedaten der CNC
P-STUP-00183 | configuration.channel[0].decoder. | vi_memory | Maximaler V.I.-Nutzspeicher in Bytes
P-STUP-00184 | configuration.channel[0].decoder. | vi_maximal_var_count | Maximale Anzahl anlegbarer V.I.-Variablen
P-STUP-00186 | error_filter[i]. | reason | Fehlerursache
P-STUP-00187 | error_filter[i]. | action | Fehleraktion
P-STUP-00188 | error_filter[i]. | conditional_activation | Bedingte Aktivierung
P-STUP-00189 | error_filter[i]. | conditional_action | Bedingte Aktion
P-STUP-00190 | error_filter[i]. | conditional_param | Bedingter Filteraktivierung
P-STUP-00191 | error_filter[i]. | conditional_output | Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation
P-STUP-00192 | plcopen_unit.linear. | position | Dimensionseinstellung Positionen Linearachsen für PLCopen
P-STUP-00193 | plcopen_unit.linear. | velocity | Dimensionseinstellung Geschwindigkeiten Linearachsen für PLCopen
P-STUP-00194 | plcopen_unit.linear. | acceleration | Dimensionseinstellung Beschleunigungen Linearachsen für PLCopen
P-STUP-00195 | plcopen_unit.linear. | jerk | Dimensionseinstellung Ruck Linearachsen für PLCopen
P-STUP-00196 | plcopen_unit.rotatory. | position | Dimensionseinstellung Positionen rotatorischer Achsen für PLCopen
P-STUP-00197 | plcopen_unit.rotatory. | velocity | Dimensionseinstellung Geschwindigkeiten rotatorischer Achsen für PLCopen
P-STUP-00198 | plcopen_unit.rotatory. | acceleration | Dimensionseinstellung Beschleunigung rotatorischer Achsen für PLCopen
P-STUP-00199 | plcopen_unit.rotatory. | jerk | Dimensionseinstellung Ruck rotatorischer Achsen für PLCopen
P-STUP-00200 |  | error_text_cycles_of_id | Name der Datei für Fehlermeldungstexte der CNC-Zyklen

## Weiterführende Informationen

- Migrierte Hochlaufparameter