# ID 13425

Messposition muss 0, 1, 2 oder 3 Sein @P25.
Beschreibung | Es wurde keine, oder keine gültige Messposition definiert. Gültige Werte sind 0, 1, 2 und 3.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren der Messposition beim Zyklusaufruf mit dem Parameter @P25.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm