# ID 120265

Fehler bei Uebernahme der Achsanzahl.
Beschreibung | Bei aktiver Splineinterpolation (G151) wurde versucht die Anzahl der Achsen (z.B. über Achstauschbefehle #PUT AX[], #CALL AX[]) zu verändern. Dies ist nur bei inaktiver Spline Funktion erlaubt. Weitere Informationen zu Splineinterpolation siehe
[PROG// Kapitel: Akima-Spline-Interpolation].

Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Spline Funktion vor Programmierung von Achstausch über G150 deaktivieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.