# Dämpfung simulierter mech. Schwingung (P-AXIS-00756)

P-AXIS-00756 | Dämpfung der simulierten mechanischen Schwingung
Beschreibung | Der Parameter gibt die Dämpfung der simulierten mechanischen Schwingung für die Modi (P-AXIS-00753) INDIRECT und SET_POINT an. Auf den Modus DIRECT hat der Parameter keinen Einfluss.
Parameter | lr_param.improved_position_control.stage[i].filter.damping
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0.0 < damping < 1.0
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: —- | R, S: —-
Standardwert | -1
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen | Je niedriger die Dämpfung, desto stärker schwingt die Simulation der mechanischen Schwingung und desto höher ist die ausgegebene additive Geschwindigkeit. Um die Funktion “Improved Position Control” sicher in Betrieb zu nehmen, wird empfohlen, die Dämpfung langsam zu verkleinern.

Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3077.08