# Start position of compensation values (P-COMP-00019)

P-COMP-00019 | Start position of compensation values
Description | This parameter determines the position of the axis at which the compensation table starts.
Parameter | kw.ssfk.kw_startpos
Data type | SGN32
Data range | MIN(SGN32) ≤ kw_startpos < MAX(SGN32)
Axis types | T, R, S
Dimension | T: 0.1 µm or increments | R,S: 0.0001° or increments
Default value | 0
Remarks |