# Markierungsbit einer Thread-Funktion (P-RTCF-00014)

P-RTCF-00014 | Markierungsbit einer Thread-Funktion zur Diagnose
Beschreibung | Zur Diagnose mit dem Oszilloskop besteht die Möglichkeit, Anfang und Ende einer Thread-Funktion durch Setzen eines Bit auf der Parallelschnittstelle anzuzeigen. Das Zeitverhalten des Schedulings kann somit aufgezeichnet werden.
Parameter | thread[i].function[j].trace_bit
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 ... 7 0: Keine Markierung gesetzt
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: thread[0].name GEO1 thread[0].context_info 1 thread[0].cycle 2000 thread[0].priority 31 # HIGHEST

thread[0].error_on_overflow 1

thread[0].function[0].name task_int

thread[0].function[0].calls_per_cycle 1

thread[0].function[0].trace_bit 1