# ID 50262

Virtuelle und sonstige Achsen gemischt beim Messen beteiligt.
Beschreibung | Bei Verwendung der Messfunktion G100 sind unter den Messachsen virtuelle Achsen und Achsen eines anderen Antriebstyp (P-AXIS-00020) gemischt vorhanden. Dies ist nicht zulässig. Weitere Informationen zur Messfunktion G100 siehe [PROG// Kapitel: Messfunktionen]

[FCT-C4].

Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Für den Antriebstyp (P-AXIS-00020) entweder nur virtuelle Achsen oder keine virtuelle Achse für die an der Messfahrt beteiligten Achsen verwenden.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Anzahl virtueller Messachsen in Messachsengruppe.
%2: | Aktueller Wert [-]
Programmierte Achsen der Messachsengruppe.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.