# ID 20639

Spindelstop bei aktiver konstanter Schnittgeschwindigkeit nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei Spindelstop mit M05 wird festgestellt, dass die konstante Schnittgeschwindigkeit (G96) noch aktiv ist.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern.Vor Anwahl Spindelstop mit M05 die konstante Schnittgeschwindigkeit (G96) mit G97 explizit abwählen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.