# Dateninhalt

Der eigentliche Schreib-/Lese-Zugriff auf die Dateninhalt der Objekte finden über die Bitkennung ISGADS_IGR_ELEMENT_ACCESS = 0x20000 in der IndexGruppes statt.

- Plattform 0x120100, 0x251
- Achse 0x120200, 0x10001
- Kanal 0x120101, 0x1
- Kanalachse 0x120101, 0x10001

Der später Zugriff auf die Daten des Objekts kann dann über indexGroup = 0x120101, indexOffset = 0x1 “mc_command_single_block_w” erfolgen.