# ID 110596

Wertebereichsaenderung fuer den Antriebsencoder erfordert einen Neustart.
Beschreibung | Im Parameter P-AXIS-00528 wird der Wertebereich des Antriebsencoders angegeben, falls dieser Modulopositionen liefert. Dadurch kann die CNC den Wertebereichsüberlauf korrekt behandeln. Der Parameterwert kann zur Laufzeit nicht geändert werden, dazu ist einen Steuerungsneustart notwendig.
Reaktion | Klasse | 0 | Ausgabe einer Warnmeldung und Beibehalten des alten Parameterwerts
Abhilfe | Klasse | 0 | Nach Ändern des Parameters P-AXIS-00528 die Steuerung neu starten
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: |
Alter Wert für Encoder-Wertebereich P-AXIS-00528
%3: |
Neuer Wert Encoder-Wertebereich P-AXIS-00528
Fehlertyp | -