# ID 51086

Ungültige Parameter für das Achskoppeln in Rückzugsgeometrie.
Beschreibung | Innerhalb der Definition der Rückzugsgeometrie (#ESCAPE PATH DEF BEGIN - #ESCAPE PATH DEF END) ist ein Aktivieren der PCS-Transformation mit Achskoppeln (#TRAFO PCS [212]) nur möglich, wenn die Transformationsdaten richtig parametriert wurden.

Die Logische Achsnummer der Masterachse muss dem zweiten Achsindex entsprechen.
Die Logische Achsnummer der Slaveachse muss dem dritten Achsindex entsprechen

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Lösungsmöglichkeiten:

- Änderung der Programmierung
- Änderung der Konfiguration

Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Achsindex der Masterachse
%2: | Erwarteter Wert [-]
Erwarteter Achsindex für die Masterachse
%3: | Aktueller Wert [-]
Achsindex der Slaveachse
%4: | Erwarteter Wert [-]
Erwarteter Achsindex für die Slaveachse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.