# Zyklenspezifische Werkzeugdaten

Belegung der freien Werkzeugparameter P-TOOL-00007

Die in den Werkzeugdaten verfügbaren s.g. freien Parameter dienen in den Zyklen dazu,

- zusätzliche Informationen bereitzustellen,
- bestimmte Plausibilitätsprüfungen durchzuführen und
- Standardwerte festzulegen.

Für jedes Werkzeug können bis zu 60 freie Parameter in den Werkzeugdaten definiert werden. Ein Werkzeugparameter wird im jeweiligen Zyklus nur dann mit V.G.WZ_AKT.P[i] ausgewertet und verwendet, wenn er mit einem Wert ungleich 0 eingetragen ist. Ansonsten wird entweder die Plausibilitätsprüfung nicht durchgeführt oder ein entsprechend programmierter Versorgungsparameter ist gültig.

## Es gilt folgende Vereinbarung bei der Belegung für die momentan verfügbaren Zyklen

Werkzeugparameter | Bedeutung | Einheit oder Wert | Auswirkung/Besonderheit | Belegung
[0] | Nutzbare Werkzeuglänge | 0,1µm | Fehlermeldung, wenn Bearbeitungsendtiefe größer als Parameterwert. | optional
[1] | Maximaler Bearbeitungshub | 0,1µm | Warning, wenn Zustelltiefe größer als Parameterwert. Zustelltiefe wird auf Parameterwert begrenzt. | optional
[2] | Vorschub | 1 µm/s | Wird momentan nicht verwendet. | -
[3] | Spindeldrehzahl | 10^-3 °/s | Nur für Zyklus Gewindebohren | optional für Gewindebohrer
[4] | Spindelstartposition | 10^-4 ° | Nur für Zyklus Gewindebohren | optional für Gewindebohrer
[5] | Gewindesteigung | 0,1µm | Nur für Zyklus Gewindebohren | optional für Gewindebohrer
[6] | Kennung für ein Sonderwerkzeug | 0, 1, … | 0 = Standardwerkzeug 1 = Gewindebohrer mit Senker 2 = … | obligatorisch bei Sonderwerkzeugen
[7] | Metrische Gewindegröße | 1…16 | Nur für Zyklus Gewindebohren, Beispiel 6 bei M6 , …10 bei M10 usw. | obligatorisch für Gewindebohrer mit Senker Beispiel 6 bei M6 , …10 bei M10 usw.
[8] | Überlappungsfaktor | % | Nur für Zyklus Taschenfräsen | optional