# ID 22016

Bei aktivem P-CHAN-00253 dürfen A1 bis A32 nur als Aliasnamen konfiguriert werden.
Beschreibung | Eine konfigurierte Kanalachse hat den gleichen Namen P-CHAN-00006 wie der konfigurierte Aliasname dieser Achse P-AXIS-00297 in der Achsliste. Das ist bei aktivem P-CHAN-00253 nicht erlaubt.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters P-CHAN-00253 auf 0. Hochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Entweder P-CHAN-00253 auf 0 korrigieren oder den konfigurierten Namen der Kanalachse P-CHAN-00006 so ändern, dass keine Namenskollision mit A1 bis A31 mehr besteht.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Konfigurierter Achsname in der Kanalliste
%2: | Korrigierter Wert [-]
Notwendige Änderung in der Konfiguration
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.