# ID 60296

Unzulaessige Dynamikdaten fuer Spindel.
Beschreibung | Rotierende Werkzeuge können mit dynamischen Grenzdaten in den Werkzeugparametern versehen werden. Mit dem Werkzeugwechsel (D, T) und dem CNC-Befehl S[GET_DYNAMIC_DATA](*) zur Aktivierung der Werkzeugdynamik Grenzdaten wird u.a. die maximale Spindeldrehzahl P-TOOL-00014 und maximale Beschleunigung P-TOOL-00015 des Werkzeugs im Spindelinterpolator eingestellt. Eine Belegung der Werkzeugdynamikdaten ist nur dann erforderlich und wirksam wenn die eingetragene logische Achsnummer der zugeordneten Spindel nicht 0 ist.

Im vorliegenden Fall sind entweder die Dynamikdaten nicht korrekt belegt worden bzw. die Werte sind kleiner als der zulässige Minimalwert oder die Aktivierung von unzulässigen Dynamikdaten ist kommandiert worden.

(*)Beispiel mit Spindelbezeichner S

Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der CNC, Spindelstop
Abhilfe | Klasse | 6 | Dynamikdaten im Werkzeug korrekt belegen
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Spindelachse
%2: | Aktueller Wert [-]
Maximalwert für Spindeldrehzahl
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Maximalwert für Spindelbeschleunigung
%4: | Aktueller Wert [-]
%5: | Unterer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.