# ID 110418

Wert fuer encoder_range liegt ausserhalb des zulaessigen Bereiches.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00296 liegt ausserhalb des zulässigen Bereiches.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, Korrektur des Wertes von P-AXIS-00296. Falls P-AXIS-00296 kleiner als der Minimalwert konfiguriert wurde wird P-AXIS-00296 auf den Minimalwert gesetzt, falls der Maximalwert überschritten wurde wird P-AXIS-00296 auf dem Maximalwert begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | In der Achsparameterliste einen gültigen Wert für P-AXIS-00295 einstellen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse (s. P-AXIS-00016).
%2: | Aktueller Wert [-]
Index des fehlerhaften Eintrages im lr_hw[]-Array. Ein Wert von 0 bedeutet lr_hw[0}.encoder_range ist fehlerhaft.
%3: | Unterer Grenzwert [-]
%4: | Oberer Grenzwert [-]
%5: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.