# Einstellung der Offsetgrenzen

Mit diesen Parametern ist es möglich, den Verfahrbereich im Handbetrieb achsspezifisch festzulegen. Dieser Verfahrbereich wird als relativer Offset auf die aktuelle Interpolationsposition vorgegeben. Deshalb muss die positive Offsetgrenze größer oder gleich null festgelegt werden. Entsprechend gilt für die negative Offsetgrenze die Bedingung kleiner oder gleich null.

## Weiterführende Informationen

- Relative positive Offsetgrenze (P-AXIS-00138)
- Relative negative Offsetgrenze (P-AXIS-00137)
- Setzen Defaultverhalten nach G200 oder G201 (P-AXIS-00446)