# ID 70265

Geparkter Antrieb soll bewegt werden.
Beschreibung | Eine Achse soll interpoliert werden obwohl für diese Achse über das High-Level-Interface das Kommando ‚Achse parken’ aktiviert wurde. Siehe auch MCControlBoolUnit_Mode0 für CNC Version < 2800 lr_mc_control.mode_0 für CNC Version > 2800
Reaktion | Klasse | 5 | Sofortiger Stopp der Achse.
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor der Interpolation der Achse das Kommando ‚Achse parken’ zurücksetzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktuelle Wert des Zustandswortes 2 ZSW2 des Antriebs.
%3: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.