# ID 70336

Abstandsregelung ist nicht aktiviert.
Beschreibung | Die Abstandsregelung ist für diese Achse nicht angewählt. Bevor Kommandos für die Abstandsregelung (ON, SET_POS) im NC-Programm oder in der SPS vorgegeben werden können, muss die Abstandsregelung im Achsparameter P-AXIS-00328 freigeschaltet sein:

lr_param.distance_control_on 1

Siehe [FCT-M3// Kapitel: Abstandsregelung]

Reaktion | Klasse | 7 | Sofortiger Stopp der betroffenen Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | Achsparameter P-AXIS-00328 korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.