# CNC-Objekte

Name | diag_upload_state_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann der Zustand des Uploads gelesen werden. 1 : Upload aktiv 0 : Upload inaktiv
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120100 | Indexoffset | 0x2A6
Datentyp | BOOLEAN | Länge/Byte | 1
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | diag_upload_counter_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann der Zähler gelesen werden, wie oft ein Upload kommandiert wurde. Es handelt sich um einen fortlaufenden Zähler. Ein Rücksetzen des Zählers erfolgt bei:

- Steuerungshochlauf
- Beim Start eines Uploads, wenn der Eintrag HISTORY_NBR oder der Name der Ausgabedatei seit dem letzten Upload geändert wurde.

Bei einem Reset wird der Zähler nicht zurückgesetzt.

Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120100 | Indexoffset | 0x2A7
Datentyp | UNS32 | Länge/Byte | 4
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | diag_upload_file_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann der Name der Ausgabedatei der Diagnosedaten gelesen werden.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120100 | Indexoffset | 0x2A8
Datentyp | STRING | Länge/Byte | 256
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | diag_upload_topics_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt können Strings, die den Upload spezifizieren, gelesen werden. Die einzelnen Topics sind mit einem Komma getrennt.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120100 | Indexoffset | 0x2A9
Datentyp | STRING | Länge/Byte | 256
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | diag_upload_history_nbr_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die Anzahl der zu speichernden Ausgabedateien gelesen werden.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120100 | Indexoffset | 0x2AA
Datentyp | UNS16 | Länge/Byte | 2
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | diag_upload_request_w
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann der Upload getriggert werden. 1 : Trigger aktiviert 0 : Triggert nicht aktiviert
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120100 | Indexoffset | 0x2AB
Datentyp | BOOLEAN | Länge/Byte | 1
Attribute | write | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | diag_upload_file_w
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann der Name der Ausgabedatei der Diagnosedaten geschrieben werden.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120100 | Indexoffset | 0x2AC
Datentyp | STRING | Länge/Byte | 256
Attribute | write | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | diag_upload_topics_w
Beschreibung | Mit diesem Objekt können Strings, die den Upload spezifizieren, festgelegt werden. Die einzelnen Topics sind mit einem Komma getrennt. Siehe TOPICS-Tabelle.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120100 | Indexoffset | 0x2AD
Datentyp | STRING | Länge/Byte | 256
Attribute | write | Einheit | -
Anmerkungen | Beispiel: COM, IPO Die Wiederherstellung des Standardfalls mit allen Diagnoseeinstellungen wird erreicht mit dem Schlüsselwort ALL Für die Untersuchung eines Fehlers ist eine vollständige (ALL) Diagnosedatei erforderlich.

Name | diag_upload_history_nbr_w
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die Anzahl der zu speichernden Ausgabedateien festgelegt werden.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120100 | Indexoffset | 0x2AE
Datentyp | UNS16 | Länge/Byte | 2
Attribute | write | Einheit | -
Anmerkungen |