# ID 14354

Ungueltiger Messoffset in Z.
Beschreibung | Der Messoffset in Z für die seitliche Messung ist nicht oder fehlerhaft definiert.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definition des Messoffsets in Z mit einem Wert größer als 0.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert
Betroffenere Eingangsparameter @P__.
%2: | Aktueller Wert
Aktueller Messoffset in Z
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm