# ID 13302

Anzahl der Langlöcher bzw. Nuten ist nicht oder falsch definiert.
Beschreibung | Die Anzahl der Langlöcher ist nicht oder fehlerhaft definiert. Es muss eine ganze Zahl größer Null übergeben werden.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter für die Anzahl korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm