# Freischaltung der Abstandsregelung (P-AXIS-00328)

P-AXIS-00328 | Freischaltung der Abstandsregelung (Getastete Spindel) |
Beschreibung | Der Parameter ermöglicht die Freischaltung der Abstandsregelung für eine getastete Spindel. Die Aktivierung erfolgt über einen speziellen Befehl im NC-Programm [PROG//Kapitel 'Getastete Spindeln']. |
Parameter | lr_param.distance_control_on
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen |