# Taktsynchronisierung am Satzende (G66)

Syntax:
G66 | Bewegungssatzende mit IPO-Takt synchronisieren | nicht modal

Mit der Funktion G66 wird im Bewegungssatz die Geschwindigkeit so angepasst, dass der jeweilige Stützpunkt immer im Interpolator (IPO)-Takt erreicht wird.

Ein in Kombination mit G66 programmierter Bewegungssatz kann so in Programmschleifen reproduzierbar ohne Interferenzen und unerwünschte Geschwindigkeitsschwankungen ausgeführt werden.