# Gemeinsames Senden von T- und D-Nummer bei Werkzeuganforderungen (P-STUP-00029)

P-STUP-00029 | Gemeinsames Senden von T- und D-Nummer bei Werkzeuganforderungen an externe Werkzeugverwaltung.
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann das Protokoll der Werkzeuganforderungen zwischen CNC und externer Werkzeugverwaltung verändert werden. Bei aktivem Parameter wird die programmierte D-Nummer gemeinsam mit der programmierten T-Nummer gesendet. Die D-Nummer befindet sich hierbei im Varianten-Feld der Anfrage, die T-Nummer im Basic-Feld.

Bei inaktivem Parameter werden zwei getrennte Anfragen an die externe Werkzeugverwaltung gesendet.

Parameter | common_t_d_request
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Senden von T- und D-Nummer in getrennten Anfragen. 1: Gemeinsames Senden von T- und D-Nummer aktiv
Dimension | ---
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3080.13 bzw. V3.1.3107.46 Bei aktivem P-STUP-00029 muss der Parameter P-CHAN-00016 (ext_wzv_vorhanden) in jedem Kanal aktiv sein. Ist dies nicht der Fall, wird die Warnung ID 22243 ausgegeben und der Kanalparameter P-CHAN-00016 aktiv gesetzt.

P-STUP-00029 ändert die Funktionsweise der NC-Befehle #TOOL DATA, #TOOL PREP und #TOOL LIFE READ nicht.

P-STUP-00029 darf nicht mit einer alten externen Werkzeugverwaltung verwendet werden, das Interface muss mindestens die Versions-Nr. 1.0.0 haben. Sonst wird der Fehler ID 22247 ausgegeben.

Der Wert des Parameters wird beim initialen Handshake über die Interface-Version der externen Werkzeugverwaltung bekannt gegeben.