# Kompatibilität bei Messen mit #CS/Transformation(P-CHAN-00440)

P-CHAN-00440 | Wirkungsweise der Messfunktion mit Koordinatensystem / Kinematik
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Wirkungsweise des Messfunktion in Verbindung mit aktiven Koordinatensystemen und / oder Kinematiken beeinflusst werden Wert 0: Bei Messen mit Koordinatensystem (z.B. #CS[]) müssen die drei zu den Koordinatensystemachsen korresponierenden ACS Achsen als Messachsen parametriert sein werden. Das Messsignal jmuss durchgeschleift sein damit alle drei Hauptachsen beim Messvorgang gelatcht werden und die CNC einen PCS Messpunkt mit konsistenten Werten in X, Y, Z im Raum berechnen kann.

Bei Messen mit aktiver Kinematik (z.B. #TRAFO) müssen die von der Kinematik betroffenen ACS Achsen als Messachsen parametriert sein, das Messsignal muss durchgeschleift sein damit alle ACS Achsen der Kinematik beim Messvorgang gelatcht werden und die CNC einen PCS X, Y, Z Messpunkt im Raum berechnen kann.

Wenn in einer der durch das Koordinatensystem oder die Kinematik betroffenen ACS Messachsen kein Messwert bereitgestellt wird bzw. diese nicht als Messachse parametriert wurde, so erzeugt die CNC eine Warnmeldung, die PCS Messposition kann nicht berechnet werden.

Wert 1:

Für ACS Achsen die keine Messachsen sind und sich bei der Messfahrt nicht bewegen wird der aktuelle ACS Sollwert verwendet. Die CNC kann damit den korrekten PCS Messpunkt X, Y, Z im Raum berechnen.

Wenn sich ACS Messachsen des Koordinatensystems oder der Kinematik im Messsatz bewegen und kein Messwert bereitgestellt wird, so erzeugt die CNC eine Warnmeldung, die PCS Messposition kann nicht berechnet werden.

Parameter | meas_trafo_with_cmd_pos
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0 / 1
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Verfügbar ab V2.2039.01