# ID 70256

Anzahl der Zyklen zum Ein-/Auskoppeln der Flächenkompensation zu groß.
Beschreibung | Die in der Korrekturwertliste für die Flächenkompensation angegebenen Filterzyklen für das Ausfahren des Korrekturwertes über mehrere Lagereglerzeittakte (s. P-COMP-00027) ist größer als die maximal erlaubte Anzahl. Sie wird auf den maximal zulässigen Wert reduziert.

Siehe:

[COMP// Kapitel: Flächenkompensation]

[FCT-C5// Kapitel: Flächenkompensation]

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, Reduzierung der Filterzyklen auf maximal zulässigen Wert
Abhilfe | Klasse | 1 | Anzahl der Filterzyklen in Korrekturwertliste reduzieren s. P-COMP-00027
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Slaveachse s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
Anzahl der angegebenen Filterzyklen s. P-COMP-00027
%3: | Korrigierter Wert [-]
Maximal zulässige Anzahl von Filterzyklen
%4: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm, bei der der Fehler auftrat
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.