# Hauptträgheitsmoment des Schlauchpakets bzgl. der X-Achse (P-CHAN-00795)

P-CHAN-00795 | Hauptträgheitsmoment des Schlauchpakets bzgl. der X-Achse
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird das Hauptachsenträgheitsmoment des Schlauchpakets bezüglich der X-Achse des Flanschkoordinatensystems festgelegt.
Parameter | dynamic_model[i].dress_pack.ix
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0.0 ≤ P-CHAN-00795 < MAX(REAL64)
Dimension | [kg*m²]
Standardwert | 0.0
Anmerkungen | Parameter Parameter verfügbar ab V3.1.3115 Konfigurationsbeispiel: dynamic_model[0].dress_pack.ix 0.002