# ID 70194

Übernahme Referenzposition bei aktivem NC-Programm nicht möglich.
Beschreibung | Die Referenzposition kann für die Achse nicht übernommen werden, da entweder ein NC-Programm ausgeführt wird oder für die Achse der Handbetrieb aktiviert ist.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der betroffenen Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | Ausführung des NC-Programms abbrechen bzw. Handbetrieb beenden, bevor die Referenzposition gesetzt wird.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.