# Verhalten bei maximaler Mitschleppachsabweichung (P-CHAN-00130)

P-CHAN-00130 | Verhalten bei maximaler Mitschleppachsabweichung (B-Spline)
Beschreibung | Der Parameter bestimmt bei Überschreiten der maximalen Mitschleppachsenabweichung, welche Maßnahme bei der B-Splinegenerierung zur Anwendung kommt.
Parameter | hsc.bspline.auto_off_track
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Der B-Spline wird so verkleinert (Verringern des Eckenabstandes), dass die vorgegebene maximale Abweichung eingehalten wird und der B-Spline die Originalkontur vor und nach der Ecke berührt. Es erfolgt keine Abwahl des B-Splines. 1: Der B-Spline wird an der Ecke automatisch abgewählt. Ein evtl. Konturknick an der Ecke bleibt somit bestehen.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |