# Einstellungen für Drehfunktionen (#TURN)

## Versionshinweis

Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.03

Mit dem Befehl #TURN können Drehfunktionalitäten beeinflusst werden.

Syntax`:`
#TURN [ [ROT_FEED_CPL=..] [TAPPING_ACT_POS=..] [TAPPING_N_CYCLES=..] [THREAD_CUT_ACT_SPEED =..] [THREAD_CUT_N_CYCLES =..]]

ROT_FEED_CPL=.. | Einfluss von Achskopplungen auf den Umdrehungsvorschub bei G95 0 : Achskopplungen werden nicht berücksichtigt (Standard) 1 : Achskopplungen werden berücksichtigt
TAPPING_ACT_POS=.. | Aktivieren des Gewindebohrens mit Istpositionen der Spindel. (analog dazu Gewindebohren mit Istposition der Spindel (P-CHAN-00761)) 0: Spindel wird an Sollpositionen der Linearachse gekoppelt. 1: Die Linearachsen werden an die Istpositionen der Spindel gekoppelt.

Verfügbar ab V3.1.3080.04

TAPPING_N_CYCLES=.. | Anzahl der Filtertakte für die Filterung der Istpositionen der Spindel. (analog dazu Anzahl Filtertakte zur Filterung des Istposition der Spindel (P-CHAN-00762)) Wertebereich: 0 … 20 0: Filter ist deaktiviert. Verfügbar ab V3.1.3080.04
THREAD_CUT_ACT_SPEED | Aktivieren des Gewindeschneidens mit Istdrehzahl der Spindel. (analog dazu Gewindeschneiden mit Istdrehzahl der Spindel (P-CHAN-00834)) 0: Die Linearachsen werden an die Solldrehzahl der Spindel gekoppelt. 1: Die Linearachsen werden an die Istdrehzahl der Spindel gekoppelt.

Verfügbar ab V3.1.3080.16

THREAD_CUT_N_CYCLES | Anzahl der Filtertakte für die Filterung der Istdrehzahl der Spindel. (analog dazu Anzahl der Filtertakte zur Filterung der Istdrehzahl der Spindel (P-CHAN-00835)) Wertebereich: 0 … 20 0: Filter ist deaktiviert. Verfügbar ab V3.1.3080.16