# Parameter für die automatische Ausrichtfunktion (tool_ori_cs.*)

Über den CNC Befehl '#TOOL ORI CS' und einen nachfolgenden Bewegungssatz mit Hauptachsbewegung kann die CNC eine Ausrichtbewegung generieren, die das Werkzeug z.B. senkrecht auf die ersten beiden Hauptachsen des Werkstückkoordinatensystems ausrichtet ([PROG]).

## Weiterführende Informationen

- Parallel zum Werkzeug liegende Achse (P-CHAN-00188)
- Auswahl der Ausrichtlösung (P-CHAN-00189)