# ID 50989

Filter ist nicht aktiv, da keine Filterordnung festgelegt wurde.
Beschreibung | Es wurde keine Ordnung (P-AXIS-00587) für den Filter in der gewünschten Achse angegeben. Der Filter in dieser Achse wurde daher deaktiviert. Um einen Filter zu aktivieren muss für diesen mindesten der Filtertyp und eine Filterordnung angegeben werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Warnung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren der Parametrierung. Angabe einer Ordnung für den Filter in der entsprechenden Achse (Achsweise Filterordnung P-AXIS-00587 oder alternativ Ordnung in der Zeit P-AXIS-00591 oder über alle Achsen mit #FILTER [ORDER=…]).
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse. (Parameter ist optional)
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.