# Ablauf

1. Das Referenzwerkzeug fährt den konfigurierten Startpunkt der Messung in Z an.
2. Das Referenzwerkzeug wird in X- und Y-Richtung gleichzeitig über dem konfigurierten Fokuspunkt des Lasers positioniert.
3. Es wird in Z-Richtung der Fokuspunkt des Lasers mit erhöhter Messgeschwindigkeit ermittelt. (Bei aktiver Längenmessung)
4. Es wird in Z-Richtung eine Feinmessung mit verlangsamter Messgeschwindigkeit durchgeführt. (Bei aktiver Längenmessung)
5. Es wird das Referenzwerkzeug neben dem Laser positioniert und abgesenkt. (Bei aktiver Radiusmessung)
6. Es wird eine seitliche Messung in XY durchgeführt. (Bei aktiver Radiusmessung)
7. Das Referenzwerkzeug wird zurück auf den Startpunkt positioniert.