# Betriebsart kontinuierlicher Jogbetrieb (#JOG CONT)

## Versionshinweis

Ab Version V2.11.2010.02 ersetzt der Befehl #JOG CONT [...] den Befehl #SET TIP [...]. Dieser ist aus Kompatibilitätsgründen weiterhin verfügbar, es wird aber empfohlen, diesen in neuen NC-Programmen nicht mehr zu verwenden.

Syntax:
#JOG CONT [ AX=<Achsname> | AXNR=.. FEED1=.. [ FEED2=.. FEED3=.. ] ]

AX=<Achsname> | Name der Handbetriebsachse
AXNR=.. | Logische Nummer der Handbetriebsachse, Positive Ganzzahl.
FEED1=.., FEED2=.., FEED3=.. | Geschwindigkeitsstufen (maximal 3) in [mm/min, m/min, inch/min, °/min]

## Programmierbeispiel

Betriebsart kontinuierlicher Jogbetrieb

Mit Angabe des Achsnamens:

G202 X1

...

#JOG CONT [AX=X FEED1=1.0 FEED2=1.5 FEED3=2.0]

...

G201 X1

...

..oder mit Angabe der logischen Achsnummer:

G202 X1

...

#JOG CONT [AXNR=1 FEED1=1.0 FEED2=1.5 FEED3=2.0]

...

G201 X1

...