# ID 50655

Nicht genuegend Satzfahrweg fuer Restwegabbau.
Beschreibung | Bei der Funktion „Satzübergreifendes Kantenstoßen“ (G108) wird bei Abwahl mit G107 geprüft ob der Kantenstoßrestweg abgebaut werden konnte. Abhängig vom Kanalparameter P-CHAN-00227 wird die Vorprüfung des Satzfahrweges unterdrückt. Im vorliegenden Fall ist vor Abwahl mit G107 kein ausreichender langer Satzfahrweg programmiert worden.

Weitere Informationen zu Kantenstoßen siehe [PROG// Kapitel: Das Kantenstoßen (G108)].

Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen. .
Abhilfe | Klasse | 6 | Programmierte Bewegung vor G107 prüfen
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.