# Filter - Typ (P-AXIS-00738)

P-AXIS-00738 | Typ des Filters der Zusatzschnittstelle
Beschreibung | Der Parameter definiert den Filter-Typ
Parameter | lr_param.add_interface.filter[i].type
Datentyp | STRING
Datenbereich | LOWPASS | Tiefpass - Filter
HIGHPASS | Hochpass - Filter
BANDPASS | Bandpass - Filter
BANDSTOP | Bandstopp - Filter
ALLPASS | Allpass - Filter
PT1 | PT1-Filter
HSC_SINE | HSC-Sinc
HSC_MEAN | HSC-Mittelwert
HSC_GAUSS | HSC-Gauss
PT2 | PT2-Filter
TIME_DELAY | Zeitverzögerungsfilter (ab CNC-Build 3013)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T:---- | R,S: ----
Standardwert | PT2
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |