# CNC-Objekte

Name | mc_active_block_ignore_r |
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann gelesen werden ob der Überlesemodus aktiv ist. Ab V3.01.3021.1 wird ein UNS32-Datum gelesen. |
Task | COM (Port 553) |
Indexgruppe | 0x120101 | Indexoffset | 0x6
Datentyp | UNS32 | Länge/Byte | 4
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen | Bis V3.01.3021.1 kann gelesen werden ob der Überlesemodus aktiv ist. Es handelt sich hierbei um ein BOOL-Datum. |

Name | mc_command_block_ignore_r |
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die Bitmaske für die Skiplevels gelesen werden. |
Task | COM (Port 553) |
Indexgruppe | 0x120101 | Indexoffset | 0x5
Datentyp | UNS32 | Länge/Byte | 4
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen |  |

Name | mc_command_block_ignore_w |
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die Bitmaske für die Skiplevels festgelegt werden. |
Task | COM (Port 553) |
Indexgruppe | 0x120101 | Indexoffset | 0x4
Datentyp | UNS32 | Länge/Byte | 4
Attribute | write | Einheit | -
Anmerkungen |  |