# ID 50057

Es wurde keine Messung durchgefuehrt.
Beschreibung | Bei Verwendung der Messfunktionalität G100 wurde in einer Achse das Messsignal nicht aktiviert. Für detaillierte Information über Messfunktionalität G100 [FCT-C4], [PROG// Kapitel: Messfunktionen].
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Messsignal in der betroffenen Messachse prüfen. Bei Messinterrupt Messsignal in allen Messachsen setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.