# Einstellung Parameter 4 (P-AXIS-00148)

P-AXIS-00148 | Einstellung Parameter 4 bei Messsimulation
Beschreibung | Die Messsimulation benötigt entsprechend der gewählten Methode meas_simu_mode (P-AXIS-00112) einen vierten vorgegebenen Zahlenwert (Achsposition, Teilstrecke, Zählerstand) als Sollbedingung zur Erzeugung des Messsignals. Dieser vorgegebene Zahlenwert wird in diesem Parameter in der entsprechenden Dimension abgelegt.
Parameter | meas_simu.parameter4
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ parameter4≤ MAX(SGN32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | T: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | Simulation
Anmerkungen | Dimension von Parameter 4 in Abhängigkeit vom gewählten Mode.