# ID 120680

Zeitüberschreitung beim Warten auf SYNC OUT.
Beschreibung | Zum Anpassen des Vorschubs im Synchronisationsbereich müssen Start und Ende des Bereichs bekannt sein. Wird kein SYNC OUT gefunden wird die Programmbearbeitung abgebrochen. Siehe auch Synchronisieren einer Achse auf Bahnverbund (SYNC IN / OUT)
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen ob SYNC OUT programmiert wurde. Gegebenenfalls nicht zwingend erforderlich programmierte Sätze zwischen SYNC IN und SYNC OUT entfernen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.