# Nummer der Default-Getriebestufe (P-AXIS-00079)

P-AXIS-00079 | Nummer der Default-Getriebestufe
Beschreibung | Im Parameter wird die Getriebestufennummer definiert, die nach Hochlauf der Steuerung aktiv sein soll.
Parameter | kenngr.getriebe_stufe
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 1 ≤ getriebe_stufe < MAX(UNS16)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |